(3) 농어촌 지역에서 태양광, 풍력에 대한 상호 보완적인 다목적인 신재생발전장치의 구축을 위함.

태양광발전과 풍력발전장치가 호환성으로 조립된 신재생발전장치에 대한 면적의 절약과 아울러 태양광과 풍력에 대한 서로 호환성으로 발전력 보강된 신재생발전장치로서, 불어주는 불균일 상태의 풍력을, 별도의 고압펌프로 보강되어서 균일한 풍력발전으로 가동시켜 주는 발명이다.

이는 기후변화시기에 예측불가한 사태로 과도한 태양광이나 풍력이 불어주는 시간이 비태칭적인 경우가 발생하는 바, 이의 균일한 발전량되도록 회전속도의 균형을 맞춤으로서, 경제적인 발전을 하도록 제공하는 안건이다.

이는 주로 태양광발전된 전력을 비축한 ESS의 역할로서 부족된 강풍을 보강하는 회전력으로 균일한 품질의 신재생 전력을 발전하는 발명이다. 이는 기후변화 시대에 따른 냉매용 얼음의 생산성을 제공함으로서, 영농지역, 양식장과 저장창고 등에서 온도변화에 대한 피해를 줄여주기 위함이다.

이에 대하여 풍력발전 관련된 자료는, 풍력발전장치 회전날개 회전을 산술적으로 1.5배 증가시켜 주면, 풍력발전장치에서 발전량은 기하급수적인 2,25배로 증가된다고 합니다.

이는 연안지역의 양식장이나 영농지역에서 극한적인 기후변화로 발생하는 피해를 줄여주도록 중형 규격의 신재생발전단지에서, 운반수단에 대한 효과적인 가성비의 제공이 필요하는 것이다.

*   발전장치의 간단한 성명

기후변화로 발생하는 극한적인 기후로 발생하는 혹한, 가뭄, 폭염에 대한 피해를 줄여주도록, RE100 시대에서 친환경적인 신재생발전장치의 제공이 필요한 시대인 것이다.

즉 기후가 쾌청하거나 중풍력이 부는 동안만 서로 보완적인 발전을 수행하여서, 연안지역이나 해수면의 양식장에서 온도조절을 위한 얼음이나 용수의 공급의 역할이 요구되는 것이며, 또한 급격한 AI 발달로 인한 전력 수요증가를 좁은 국토에 형성되는 연안지역, 산골짜기, 영농지역의 자투리 땅을 활용하도록 회전날개가 풍력유도가이드대로 감싸주는 중형구조의 발전장치에 대한 구조는 소음, 진동, 발전장치에 대한 내구성의 품질이 보강되는 중,소형 구조의 신재생발전단지의 제공을 기대하고 있는 현실이다.

따라서 태양광이나 풍력발전장치의 활용범위의 확대로서 AI시대에 대한 전력수요를 보충하면서, 저온장고, 냉동창고, 축사, 양식장에서 온도조절용 얼음으로 제공하기 위함이다.

고로 농,어촌지역이나 도심지에서, 기후변화 대책과, AI발전으로 급격히 수요가 증가하는 전력에 대하여 다양한 규격의 풍력발전장치가 요구되는 것이다.

** 고로 공중에서 불어주는 불균일한 풍력의 저속 부분에다 강풍을 추가로서 균일한 풍력으로 보완토록 구비함

* 본 발명의 요부인 사시도(도1)

도1에서 A-A선 단면도

[실시의 예]

지지기둥(210)의 일측에 결합된 프레임(212)에 조립되는 태양광발전장치(250)와, 지지기둥(210)의 상측단에 회전몸체(205)가 조립된 풍력발전장치(200)가 결합으로 융합된 신재생발전장치(300)에서,

발전장치(211)에 구비되는 수직형의 회전축(265)에 베아링(226) 조립되는 회전몸체(205)와, 상기 회전몸체(205)의 외측면으로 만곡된 길이로 돌출되는 회전익(275)의 외측구간을 회전구간(g)으로 풍력유도블럭(285)와,

상기 풍력유도블럭(285)의 중심구간에다 회전몸체(205)의 회전익(275)에다 자연적인 풍력에 혼류되도록, 원주방향으로 복수개의 풍력유도판(188)과 유입공간(P)가 구비되도록 상하측 단부에다 단면이 역나팔형의 가이드판체(290) 조립으로 풍력유입공간(190)을 형성시켜 주어서, 공중에서 불어주는 풍력의 유입으로 회전몸체(205)가 회전토록 구비하는 풍력유도블럭(285)에 있어서,

상기 풍력유도블럭(285)용 가이드판체(290)에서 회전구간(g)으로  풍력분출구(193)가 개방되는 제1자켓(195)과, 상기 제1자켓(195)의 하측에 관통으로 연결되는 원주형 고압공급관(207)과,

상기 고압공급관(207)에 공급관(258)으로 연결된 고압펌프(255)로

고압공기를 공급시켜 주면서, 상기 고압펌프(255)에서 공급된 고압의 공기를 풍력분출구(193)로 분출하는 과정에서, 유입공간(P)으로 불어주는 자연풍과 혼합으로 더 가속된 풍력의 추진력으로 회전몸체(205)의 회전속도의 산술적인 증가에 따른 발전량의 기하급수적으로 증가하는 효과를 제공함이며, 결과적으로 신재생발전장치의 발전력효율을 제공하는 발명이다.

도3 본 발명의 요부에 대한 실시예의 부분 사시도

도3에서 요부에 대한 부분 절개된 사시도

또한 상기 풍력유도블럭(285)용 격판체(290)의 상,하측의 단부(H)에 결합된   제2고압공급관(307)(307`)을 가이드판체(290)의 제1자켓(195)으로 구획된 풍력분출구(193)의 상,하측 구간에서, 외측단부에 결합시켜 주되,

제2고압공급관(307)(307`)에 연결된 각각의 고압펌프(255)(355)로 공급된 고압공기가, 상기 풍력분출구(193)에서 회전장치(205)의 상측으로 응축된 풍력의 신속한 배출을 위한 배출구(207)을 돌출로서,

회전장치(205)에서 응축된 풍력으로 회전력보강을 제공하며, 이는 회전장치(205)의 증가된 회전속도가 가속적인 발전량으로 이어지도록 제공하는 발명이다.

또한 본 발명의 요부인 신재생에너지로 제조된 얼음덩어리(329), 가열수를 드론(325) 운반으로서, 혹한기와 혹서기에 어류 서식공간(303)이 배열된 양식장(305), 보온창고(310), 영농지역에서 급격히 변화하는 기후변화에 대한 기온의 조절을 제공됨을 특징으로 하는 발명이다.

도4  도3에서 요부에 대한 실시예의 부분 사시도

도5 본 발명에 대한 요부인 신재생발전단지의 부분 사시도

도5~도7  본 발명의 요부에서 제조된 전력의 사용상태도

(드론운반, 양삭장,  영농단지)