3) 양질의 전력을 발전하는 신재생발전장치

(농수산구간에서 기후변화 피해예방용)

기술 개요 ;

기후변화 시대에는 고온이면서 가뭄의 장기화로 인하여 태양광발전량이 많으며, 또한 불균일한 풍력의 움직임을  균일한 양질의 전력을 위함이다.

따라서  태양광발전으로 비축된 전력을, 풍력유입가이드에 구비된 고압펌프 가동토록 제공하며, (AI의 활용) 이를 회전날개가 균일한 강풍이 형성되는 제안이다.

이는 다양한 농어촌 지역에서 중형규모로 적용가능성이 높은 신재생발전장치이다.

또한 시기적으로 신재생에너지 정책에 맞추어서, 여분의 태양광발전량을 풍력이 낮은 순간에 고압펌프의 가동으로 균일한 회전날개의 구동과 아울러 더 빠른 회전속도로 업대이트하기 위함이다.

따라서 기후변화 시대에서, 혹서기에 실내공기냉각용 냉매  등의 수요에

대비함이며, 결과적으로 영농, 축사, 수면 양식장에서 손실예방에 기여하기 위함이다.

***   발전장치의 간단한 성명

2050탄소중립 녹색성장을 위한 대책(2025.09.24.접수)에서,

보완된 안건임; 풍력발전기에서 회전력 보강된 회전날개

불균일한 풍력 부분을 강풍으로 추가로서 균일한 풍력으로 보완토록 구비함

* 농어촌 지역에서 다목적인 신재생발전장치의 구축이 용이함

풍력이나 태양광은 기온이나 시간에 따라 원자력이나 화력발전과 다르게 불균일한 품질로 이어지는 현상이다.

또한 풍력과 태양광은 대부분 형성되는 시간이 서로 다르게 나타나는 것이다.

따라서 상기 상호 다른 시간대이면서 불균일한 품질은 AI기술의 적용으로서, 양질의 품질로 발전토록 제공하는 발명이다.(초박철판 적용가능)

[실시예의 1]

지중에서 돌출되는 지지기둥(210)에 일측에 결합된 프레임(212)에 조립되는 태양광발전장치(250)와, 상기 지지기둥(210)의 상측단에 발전장치(211)가 구비된 풍력발전장치(200)로 결합된 신재생발전장치(300)와,

상기 발전장치(211)의 전측구간에는 회전축(265)을 회전하도록 베아링(184) 조립되는 회전몸체(205)와, 상기 회전몸체(205)의 측면으로 소정의 길이로 돌출된 고정빔(155)으로 조립되는 회전날개(275)가 구비되는 풍력발전장치(200)용 회전몸체(205)에서 외측구간으로 돌출된 신재생발전장치(300)용 회전장치에 있어서,

상기 지지기둥(210)에서 프레임으로 풍력유도가이드(320)의 유입구(301)에 고정되는 고압펌프(255)와, 상기 고압펌프에서 압력호오스(191)로 회전몸체(205)에 공급시켜 주도록, 발전장치(211)의 일측구간으로 고압실(188) 결합용 밀폐시링부(195)와 로터리쬬인트(226)로서 결합된 고압실몸체(206)와 회전체(209) 사이로 공급된 고압공기를, 회전축(265)에서 고정되면서 회전체(209)로 돌출된 압력관(190)에 공급하여 주고,

상기 고정빔(155)에 경사판체(158)로 구비시켜 주되,

상기 경사판체(158)에서 연결밴드로 고정으로 돌출되는 압력관(190)의 분출구(193)로, 경사판체(158)의 오목구간(176)에 집중적인 분사로서  더 회전력이 보강토록 제공하는 회전력 보강되는 신재생발전장치.

[실시예의 2]

상기 압력관(109)의 일측으로 고정된 경사판체(158)와,

상기 경사판체(158)에서 이격공간(c)에 분출구(193)가  구비되도록 별도의 제2경사판체(258)로 압력관의 타측에다 상측단부(w)를 일체로 연결시켜 주는 회전익(265)에서,

상기 회전익(265)의 상측단부에 고정되는 압력관(190)용 분출구(193)와, 하측단부(m)에는 분사구(199)를 복수로 관통시켜서, 공중에서 불어주는 강풍과 더불어 고압펌프(255)에서 공급된 고압공기로 형성된 양력으로  회전력이 보강토록 제공하는 회전력 보강되는 신재생발전장치.

[참고도면]

* 신재생발전장치의 개요도

* 고압공기 공급하는 요부 구조

* 고압공기 분사 구조

* 회전날개용 회전력 균일화보강구조

사용상태의 요부 단면도

** 본 안건의 제품을 현장사용하는 예;

* 얼음덩이 운반구조(드론활용가능)

** 주요 사용처

* 양식장용 냉각(혹서기)   * 영농용 창고, 실내작업장(혹서,혹한기),

* 산불지역 진화