* 기후변화시대에 피해예방 자재사업으로 일자리창출

생활폐기물인에서 선별된 열기소성 수지재로 홍수피해 예방용 결속용판재로 토목공가에서 결속용 보강재로서, 홍수발생에 대한 붕괴, 범람예방효과 제공. 이에 따른 폐수지의 가소성 수지재 선별과 재생산과정에서 일자리 창출함.

* 생활폐기물로 발생하는 폐수지에서 선별된 열가소성 폐수지를 두툼한 두께이면서 교호상으로 연속되면서 탄력적으로 굽힘력이 형성된 절곡형 구조의 수지판체로 재가공함이며,

이는 홍수로 범람이나 붕괴예상구간에, 토지의 밀림현상을 지지하는 보강벽재를 사용함으로서, 폐수지의 재활용은 친환경적인 용도가 될것입니다.

예1; 폐수지체의 재순환 공정 플렌트

예2;  형장 사용 상태의 부분 예시도

상기와 같이 경사지, 영농지역에서 배수를 위한 토목공사에서 붕괴, 범람, 벽체용 보강자재로 사용하면, 여기서 폐수지 재활용 공정에서 다양한 일자리의 창출이 발생하며, 사회적으로 폐수지에 대한 활용도가 넓혀질 것입니다.